附件一：材料成本計算-採標準成本
	功能
	關聯表單
	說明

	1. 設定成本計算方式
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	1.表單位置：
  功能列→設定→各系統共用參數設定
2.成本計算方式：
  若使用生管系統，成本計算方式應該採用
  月加權平均成本。


	
	
	1.表單位置：
  功能列→設定→生管參數設定
2.說明：
  決定該家公司生管系統入庫成本的計算方
  式。 
  



	2.材料標準成本來源
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	1.表單位置：
  選單→產品及結構維護作業
        →生管標準成本異動單
        →產品資料設定
2.說明：
  材料標準成本的取用順序：
  ‧先從[生管標準成本異動單]抓取該材料
    該月新設定的標準成本設定內容
  ‧若沒有任何異動資料，則抓取該材料在
     [產品資料]設定中標準成本的金額。
3.畫面說明：
  A1 產品之標準成本 = 3
  A2 產品之標準成本 = 6

	3.材料用量來源
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	1.表單位置：
  選單→廠內生產管理
        →廠內製造命令單
2.說明：
  依照該製令的材料需領用量與母件生產數
  量之比例，計算單一母件的材料需領用量
3.畫面說明：
  每生產一個母件 A 產品, 材料用量為
  A1 用量 = 24 / 12 = 2
  A2 用量 = 24 / 12 = 2

	4.材料用量成本
	材料標準成本 * 材料用量 = 材料用量成本
	  A1 用量成本 = 3 * 2 =  6 
  A2 用量成本 = 6 * 2 = 12       


附件二：材料成本計算-採實際成本
	功能
	關聯表單
	說明

	1. 設定成本計算方式
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	1.表單位置：
  功能列→設定→各系統共用參數設定
2.成本計算方式：
  若使用生管系統，成本計算方式應該採用
  月加權平均成本。


	
	
	1.表單位置：
  功能列→設定→生管參數設定
2.說明：
  決定該家公司生管系統入庫成本的計算方
  式。 
  



	2.材料實際本來源
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	1. 表單位置：
顧問五號庫存
選單→報表→存貨狀況分析
          →歷史庫存一覽表
2. 說明：
材料成本取用當月月加權平均成本：
3.假設資料：
  A1 產品當月加權平均成本 = 2
  A2 產品當月加權平均成本 = 5

	3.材料用量來源
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	1.表單位置：
  選單→廠內生產管理
        →廠內製造命令單
2.說明：
  依照該製令的材料需領用量與母件生產數
  量之比例，計算單一母件的材料需領用量
3.畫面說明：
  每生產一個母件 A 產品, 材料用量為
  A1 用量 = 24 / 12 = 2
  A2 用量 = 24 / 12 = 2

	4.材料用量成本
	材料當月加權平均成本 * 材料用量 = 材料用量成本
	  A1 用量成本 = 2 * 2 =  4 
  A2 用量成本 = 5 * 2 = 10       
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